MoSCoW Accesment ESD

**Generiek**

**G1** *We hebben een inrichting waarmee we het verkeer regelen bij een VOP waarbij van* **M** *twee kanten verkeer kan komen.*

**G2** *Voetgangers geven met een drukknop aan dat ze over willen steken.*  **M**

**G3** *Wanneer het donker is bij <60 lux brandt het oranje licht 10 seconde, wanneer het licht is bij >60 lux brandt het oranje licht 6 seconde.*  **C**

**G4** Oranje licht brandt 10 seconde in plaats van 6 seconde wanneer een temperatuur onder de 0 graden Celsius wordt gemeten. **C**

**G5**